# Thông số kỹ thuật

Máy Chà Nhám Xoay Vòng Ngẫu Nhiên |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Điện thế danh định | V | 18
Sự chọn trước tốc độ của hành trình xoay tròn |  | ●
Tốc độ không tải số n₀A) | /phút | 6000–10000
Tần suất vòng xoayA) | /phút | 12000–20000
Đường kính mạch dao động | mm | 2,5
Đường kính dĩa chà | mm | 125
Trọng lượngB) | kg | 1,3−2,3
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 … +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hànhC) và trong quá trình lưu trữ | °C | −15 … +50
Pin được khuyên dùng |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Thiết bị nạp được giới thiệu |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  được đo ở 20–25 °C với pin GBA 18V 4.0Ah

B)

  tùy vào loại pin lốc đang sử dụng

C)

  hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.