# البيانات الفنية

جلاخة لا تمركزية |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
الجهد الاسمي | فلط | ‎18
ضبط عدد التأرجح مسبقًا |  | ●
عدد اللفات اللاحملي n₀A) | لفة/دقيقة | 6000–10000‏
عدد التأرجح اللاحمليA) | min−1 | 12000–20000‏
قطر الدائرة التأرجحية | مم | 2,5
قطر صحن التجليخ | مم | 125
الوزنB) | كجم | 1,3–2,3‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏
درجة الحرارة الخارجية المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | −15 … +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V… ProCORE18V…‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 18… GAX 18… GAL 36…‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 18V 4.0Ah

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.