# Dati tecnici

Levigatrice rotoorbitale |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Tensione nominale | V | 18
Preselezione del numero di oscillazioni |  | ●
Numero di giri a vuoto n₀A) | giri/min | 6000–10000
Numero di giri a vuotoA) | min−1 | 12000–20000
Diametro di oscillazione | mm | 2,5
Diametro platorello | mm | 125
PesoB) | kg | 1,3–2,3
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | −15 … +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 4.0Ah.

B)

  in funzione della batteria ricaricabile utilizzata

C)

  Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.