# Technické údaje

Excentrická bruska |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Jmenovité napětí | V | 18
Předvolba počtu kmitů |  | ●
Otáčky naprázdno n₀A) | ot/min | 6 000–10 000
Počet kmitů naprázdnoA) | min−1 | 12 000–20 000
Průměr kmitání | mm | 2,5
Průměr brusného talíře | mm | 125
HmotnostB) | kg | 1,3–2,3
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –15 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Doporučené nabíječky |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 18V 4.0Ah.

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.