# Uporaba

##

- Prepričajte se, da lahko stikalo za vklop/izklop uporabljate, ne da bi izpustili ročaj.

Za vklop električnega orodja pritisnite stikalo za vklop/izklop (1).

Za izklop električnega orodja ponovno pritisnite stikalo za vklop/izklop (1).

##

Z gumbom za prednastavitev števila nihajev (2) lahko potrebno število nihajev nastavite tudi med delovanjem orodja.

1–2 | nizko število nihajev
3–4 | srednje število nihajev
5–6 | visoko število nihajev

Ustrezno število nihajev je odvisno od materiala in delovnih pogojev, določite pa ga lahko s praktičnim poizkusom.

Sistem konstantne elektronike vzdržuje število nihajev v prostem teku in pri obremenitvi skoraj nespremenjeno in zagotavlja enakomerno delovno moč.

Po daljšem delu z majhnim številom nihajev dovolite, da se električno orodje ohladi. To storite tako, da ga pustite 3 minute delovati pri največjem številu nihajev v prostem teku.

##

| Način uporabe/material | Nastavek za brušenje | Stopnja števila vrtljajev
--- | --- | --- | ---
Odstranjevanje z brušenjem | Odstranjevanje starih barv in lakov z brušenjem Brušenje lesa | P60–P100 | 4–6
Brušenje termoplastičnih umetnih snovi | P60–P100 | 1–3
Brušenje za pripravo površin | Brušenje lesa in furnirja pred lakiranjem Posnemanje robov lesa Glajenje lesnih površin pred luženjem | P120–P180 | 4–6
Brušenje med nanosi laka in brušenje predlaka Brušenje med nanosi laka na robovih | P220–P280 | 1–3
Fino brušenje | Brušenje lesa Brušenje robov masivnega lesa in furnirja | P150–P180 | 4–6
Brušenje laka na luženih površinah in robovih | P240–P320 | 1–3