# Технічні характеристики

Ексцентрикова шліфмашина |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Номінальна напруга | В | 18
Встановлення частоти коливань |  | ●
Частота обертання холостого ходу n₀A) | об/хв | 6000–10000
Частота вібрації на холостому ходуA) | хвил.−1 | 12000–20000
Діаметр кола вібрації | мм | 2,5
Діаметр опорної шліфувальної тарілки | мм | 125
ВагаB) | кг | 1,3–2,3
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | −15 … +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 18V 4.0Ah.

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.