# Техникалық мәліметтер

Эксцентриктік тегістеуіш |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Номиналды кернеу | В | 18
Тербелістер санын алдын ала таңдау |  | ●
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі n₀A) | мин−1 | 6000–10000
Бос жүріс күйіндегі тербелістер саныA) | мин−1 | 12000–20000
Тербеліс контурының диаметрі | мм | 2,5
Ажарлау тәрелкесінің диаметрі | мм | 125
СалмағыB) | кг | 1,3–2,3
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | −15 … +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  20−25 °C температурасында GBA 18V 4.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.