# Cara penggunaan

##

- Pastikan bahwa Anda dapat mengoperasikan tombol untuk menghidupkan dan mematikan tanpa perlu melepaskan handle.

Untuk menghidupkan perkakas listrik, tekan tombol on/off (1).

Untuk mematikan perkakas listrik, tekan kembali tombol on/off (1).

##

Dengan roda penyetelan awal jumlah getaran (2), jumlah getaran yang diperlukan juga dapat disetel selama pengoperasian.

1–2 | jumlah getaran rendah
3–4 | jumlah getaran sedang
5–6 | jumlah getaran tinggi

Banyaknya getaran yang diperlukan tergantung pada bahan yang dikerjakan dan syarat-syarat kerja dan dapat ditentukan dengan melakukan uji coba sebelumnya.

Kontrol elektronik konstan menjaga jumlah getaran hampir tetap konstan saat dalam kondisi idle dan kondisi bermuatan serta memastikan performa pengerjaan yang sama.

Setelah perkakas listrik digunakan dalam waktu yang lama dengan jumlah getaran yang rendah, perkakas listrik sebaiknya dibiarkan mendingin dengan cara membiarkannya beroperasi dengan jumlah getaran maksimal dalam kecepatan idle selama sekitar 3 menit.

##

| Aplikasi/material | Ampelas | Tingkat kecepatan putaran
--- | --- | --- | ---
Pengampelasan | Pengampelasan warna dan cat lama Pengampelasan pada kayu | P60–P100 | 4–6
Pengampelasan pada termoplastik | P60–P100 | 1–3
Pengampelasan menengah | Pengampelasan pada kayu dan venir sebelum pengecatan Penghalusan tepi pada bagian kayu Menghaluskan permukaan kayu sebelum pewarnaan | P120–P180 | 4–6
Pengampelasan pernis menengah dan pengampelasan prapernis Pengampelasan pernis menengah pada bagian tepi | P220–P280 | 1–3
Pengampelasan halus | Pengampelasan pada kayu Pengampelasan pada tepi kayu solid dan tepi venir | P150–P180 | 4–6
Pengampelasan pernis pada permukaan dan tepi yang diwarnai | P240–P320 | 1–3