# Uvedení do provozu

##

- Zajistěte, abyste mohli ovládat spínač, aniž byste pustili rukojeť.

Pro zapnutí elektrického nářadí stiskněte vypínač (1).

Pro vypnutí elektrického nářadí znovu stiskněte vypínač (1).

##

Pomocí kolečka pro předvolbu počtu kmitů (2) můžete předvolit potřebný počet kmitů i během provozu.

1–2 | nízký počet kmitů
3–4 | střední počet kmitů
5–6 | vysoký počet kmitů

Potřebný počet kmitů je závislý na materiálu a pracovních podmínkách a lze ho zjistit praktickou zkouškou.

Konstantní elektronika udržuje počet kmitů při běhu naprázdno a při zatížení téměř konstantní a zaručuje rovnoměrný pracovní výkon.

Po delší práci s malým počtem kmitů byste měli elektronářadí kvůli ochlazení nechat cca 3 minuty běžet naprázdno s maximálním počtem kmitů.

##

| Použití/materiál | Brusivo | Stupeň otáček
--- | --- | --- | ---
Obroušení | Obroušení starých barev a laků Broušení dřeva | P60–P100 | 4–6
Broušení termoplastů | P60–P100 | 1–3
Mezibroušení | Broušení dřeva a překližky před lakováním Srážení hran dřevěných dílů Hlazení dřevěného povrchu před mořením | P120–P180 | 4–6
Broušení mezi lakováním a broušení podkladového laku Mezibroušení laku na hranách | P220–P280 | 1–3
Jemné broušení | Broušení dřeva Broušení hran masivního dřeva a překližky | P150–P180 | 4–6
Broušení laku na namořených plochách a hranách | P240–P320 | 1–3