# Käyttöönotto

##

- Varmista, että voit painaa käynnistyskytkintä irrottamatta otetta kädensijasta.

Käynnistä sähkötyökalu painamalla käynnistyskytkintä (1).

Sammuta sähkötyökalu painamalla uudelleen käynnistyskytkintä (1).

##

Voit säätää tarvittavan värähtelytaajuuden myös käytön aikana värähtelytaajuuden säätöpyörällä (2).

1−2 | pieni värähtelytaajuus
3−4 | keskisuuri värähtelytaajuus
5−6 | suuri värähtelytaajuus

Tarvittava värähtelytaajuus riippuu materiaalista ja työolosuhteista ja sen voi määrittää käytännön testeillä.

Vakioelektroniikka pitää värähtelytaajuuden lähes identtisenä sekä tyhjäkäynnillä että kuormituksessa ja varmistaa tasaisen työskentelytehon.

Kun sähkötyökalua on käytetty pitkän aikaa pienellä värähtelytaajuudella, sitä tulee jäähdyttää tyhjäkäynnillä ja maks. värähtelytaajuudella n. 3 minuutin ajan.

##

| Käyttökohde/materiaali | Hiomatarvike | Kierroslukuporras
--- | --- | --- | ---
Karkea hionta | Vanhojen maali- ja lakkapintojen poistaminen Puun hionta | P60–P100 | 4–6
Kestomuovien hionta | P60–P100 | 1–3
Välihionta | Puun ja vanerin hionta ennen maalausta Puuosien reunojen viistäminen Puupintojen tasoittaminen ennen petsausta | P120–P180 | 4–6
Maalipinnan välihionta ja pohjamaalipinnan hionta Maalattujen reunapintojen välihionta | P220–P280 | 1–3
Hienohionta | Puun hionta Massiivipuu- ja viilureunojen hionta | P150–P180 | 4–6
Petsattujen pintojen ja reunojen hionta | P240–P320 | 1–3