# بدء التشغيل

##

- تأكد أنه بإمكانك الضغط على زر التشغيل/الإيقاف دون ترك المقبض اليدوي.

لغرض تشغيل العدة الكهربائية اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (1).

لغرض إطفاء العدة الكهربائية، اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (1).

##

باستخدام طارة ضبط عدد التأرجح مسبقا (2) يمكنك اختيار عدد التأرجح اللازم مسبقا أثناء التشغيل.

1–2 | عدد تأرجح منخفض
3–4 | عدد تأرجح متوسط
5–6 | عدد تأرجح مرتفع

يتعلق عدد التأرجح المطلوب بمادة الشغل وبظروف العمل ويمكن استنتاجه من خلال التجربة العملية.

يحافظ التثبيت الالكتروني علی شبه ثبات عدد التأرجح بالدوران اللاحملي والدوران بحمل، مما يضمن أداء عمل منتظم.

بعد العمل لفترة طويلة بعدد تأرجح منخفض ينبغي إدارة العدة الكهربائية لمدة 3 دقائق تقريبا بأقصى عدد تأرجح من أجل تبريدها.

##

| الاستخدام/الخامة | مواد الجلخ | مستوى عدد اللفات
--- | --- | --- | ---
الإزالة بالجلخ | إزالة اللاكيه والطلاء القديم بالجلخ جلخ الخشب | P60–P100 | 4–6‏
جلخ اللدائن الحرارية | P60–P100 | 1–3‏
الجلخ بمرحلة متوسطة | جلخ الخشب والقشرة الخشبية قبل الطلاء قطع الحواف من الأجزاء الخشبية تنعيم الأسطح الخشبية قبل المعالجة بالمواد الكاوية | P120–P180 | 4–6‏
جلخ اللاكيه بمرحلة متوسطة وجلخ البطانة الأولية من اللاكيه جلخ اللاكيه بمرحلة متوسطة علی الحواف | P220–P280 | 1–3‏
الجلخ الناعم | جلخ الخشب جلخ الحواف الخشبية بالكامل والحواف ذات القشرة الخشبية | P150–P180 | 4–6‏
جلخ اللاكيه على الأسطح المعالجة بمادة كاوية والحواف | P240–P320 | 1–3‏