# Θέση σε λειτουργία

##

- Βεβαιωθείτε, ότι μπορείτε να χειριστείτε τον διακόπτη On/Off, χωρίς να απελευθερώσετε τη λαβή.

Για την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου πατήστε τον διακόπτη On/Off (1).

Για την απενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου πατήστε ξανά τον διακόπτη On/Off (1).

##

Με τον τροχίσκο ρύθμισης της προεπιλογής του αριθμού παλινδρομήσεων (2) μπορείτε να προεπιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό παλινδρομήσεων επίσης και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

1−2 | χαμηλός αριθμός παλινδρομήσεων
3−4 | μέτριος αριθμός παλινδρομήσεων
5−6 | υψηλός αριθμός παλινδρομήσεων

Ο απαιτούμενος αριθμός παλινδρομήσεων εξ‌αρ‌τά‌ται από το υπό κατεργασία υλικό και τις συν‌θή‌κες εργασίας και μπορείτε να το εξακριβώ‌σε‌τε με πρακτική δοκιμή.

Η ηλεκτρονική σταθεροποίησης διατηρεί τον αριθμό παλινδρομήσεων στη λειτουργία και χωρίς φορτίο και με φορτίο σχεδόν σταθερό εξασφαλίζοντας έτσι μια ομοιόμορφη απόδοση εργασίας.

Μετά από μια σχετικά μεγάλης διάρκειας εργασία με μικρό αριθμό παλινδρομήσεων θα πρέπει να αφήνετε το ηλεκτρικό εργαλείο να εργαστεί χωρίς φορτίο και υπό το μέγιστο αριθμό παλινδρομήσεων για 3 λεπτά περίπου για να κρυώσει.

##

| Εφαρμογή/υλικό | Υλικό λείανσης | Βαθμίδα αριθμού στροφών
--- | --- | --- | ---
Λείανση | Λείανση παλιάς μπογιάς και βερνικιού Λείανση ξύλου | P60–P100 | 4–6
Λείανση θερμοπλαστικών συνθετικών υλικών | P60–P100 | 1–3
Ενδιάμεση λείανση | Λείανση ξύλου και καπλαμά πριν τη βαφή Στρογγύλεμα ακμών σε ξύλινα τεμάχια Εξομάλυνση ξύλινων επιφανειών πριν το βάψιμο | P120–P180 | 4–6
Ενδιάμεση λείανση βερνικιού και λείανση αρχικής λάκας Ενδιάμεση λείανση βερνικιού σε ακμές | P220–P280 | 1–3
Λεπτή λείανση | Λείανση ξύλου Λείανση ακμών ξύλου μασίφ και καπλαμά | P150–P180 | 4–6
Λείανση λάκας σε βαμμένες επιφάνειες και ακμές | P240–P320 | 1–3