# Igangsetting

##

- Kontroller at du kan trykke på av/på-bryteren uten å slippe håndtaket.

For å slå på elektroverktøyet trykker du på av/på-bryteren (1).

For å slå av elektroverktøyet trykker du på av/på-bryteren (1).

##

Med hjulet for innstilling av oscillasjonshastigheten (2) kan du stille inn nødvendig oscillasjonshastighet også under drift.

1−2 | Lav oscillasjonshastighet
3−4 | Middels oscillasjonshastighet
5−6 | Høy oscillasjonshastighet

Nødvendig oscillasjonshastighet avhenger av materialet og arbeidsbetingelsene og kan bestemmes gjennom praktiske forsøk.

Konstantelektronikken holder oscillasjonshastigheten så å si konstant under tomgang og last og sikrer jevn effekt.

Etter langvarig arbeid med lav oscillasjonshastighet bør du avkjøle elektroverktøyet ved å la det gå på tomgang med maksimal oscillasjonshastighet i ca. 3 minutter.

##

| Bruksområde/materiale | Slipemiddel | Turtallstrinn
--- | --- | --- | ---
Bortsliping | Bortsliping av gammel maling og lakk Sliping av tre | P60–P100 | 4–6
Sliping av termoplastiske kunststoffer | P60–P100 | 1–3
Mellomsliping | Sliping av tre og finer før lakkering Kantbrekking på tredeler Glatting av treoverflater før beising | P120–P180 | 4–6
Lakkmellomsliping og sliping av grunning Lakkmellomsliping på kanter | P220–P280 | 1–3
Finsliping | Sliping av tre Sliping av heltre- og finerkanter | P150–P180 | 4–6
Lakksliping på laserte flater og kanter | P240–P320 | 1–3