# Ibrugtagning

##

- Kontrollér, at du kan trykke på tænd/sluk-knappen uden at slippe håndtaget.

For at tænde el-værktøjet skal du trykke på tænd/sluk-kontakten (1).

For at slukke el-værktøjet skal du trykke på tænd/sluk-kontakten (1) igen.

##

Med indstillingshjulet til forvalg af frekvens (2) kan du forvælge frekvensen og ændre den under arbejdet.

1−2 | lav frekvens
3−4 | middel frekvens
5−6 | høj frekvens

Den nødvendige frekvens afhænger af materialet og arbejdsbetingelserne og kan bestemmes ved et praktisk forsøg.

Konstantelektronikken holder frekvensen stort set konstant ved tomgang og belastning og sikrer en ensartet arbejdsydelse.

Efter længere tids arbejde med lav frekvens bør du lade elværktøjet køle af ved at køre i tomgang med maksimal frekvens i ca. 3 minutter.

##

| Anvendelse/materiale | Slibemiddel | Omdrejningstalstrin
--- | --- | --- | ---
Afslibning | Afslibning af alle typer maling og lak Slibning af træ | P60–P100 | 4–6
Slibning af termoplast | P60–P100 | 1–3
Mellemslibning | Slibning af træ og finer før lakering Flossede kanter på trædele Glatning af træoverflader før bejdsning | P120–P180 | 4–6
Lakmellemslibning og slibning af grunder Lakmellemslibning ved kanter | P220–P280 | 1–3
Finslibning | Slibning af træ Slibning af kanter i massivt træ og finer | P150–P180 | 4–6
Lakslibning på bejdsede flader og kanter | P240–P320 | 1–3