# Puštanje u rad

##

- Uverite se da možete da pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje, a da ne sklanjate ruku sa drške.

Za uključivanje električnog alata pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).

Za isključivanje električnog alata pritisnite ponovo prekidač za uključivanje/isključivanje (1).

##

Pomoću točkića za biranje broja vibracija (2) možete unapred da izaberete potrebni broj vibracija i tokom rada.

1–2 | niski broj vibracija
3–4 | srednji broj vibracija
5–6 | visoki broj vibracija

Potreban broj vibracija zavisi od materijala i rad‌nih uslova i može se dobiti praktičnom probom.

Konstantna elektronika drži broj vibracija u praznom hodu i opterećenju skoro konstantne i obezbeđuje ravnomerni učinak u radu.

Posle dužeg rada sa malim brojem vibracija tre‌balo bi električni alat ostaviti da se okreće radi hlađenja oko 3 minuta pri maksimalnom broju vibracija.

##

| Primena/materijal | Sredstvo za brušenje | Stepen broja obrtaja
--- | --- | --- | ---
Brušenje | Brušenje stare boje i lakova Brušenje drveta | P60–P100 | 4–6
Brušenje termoplastične plastike | P60–P100 | 1–3
Međubrušenje | Brušenje drveta i furnira pre lakiranja Skidanje ivica na drvenim komadima Glačanje drvene površine pre nagrizanja | P120–P180 | 4–6
Međubrušenje laka i brušenje osnovnog laka Međubrušenje laka na ivicama | P220–P280 | 1–3
Fino brušenje | Brušenje drveta Brušenje ivica od punog drveta i furnira | P150–P180 | 4–6
Brušenje laka na nagriženim površinama i ivicama | P240–P320 | 1–3