# Műszaki adatok

Excentercsiszoló |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Névleges feszültség | V | 18
Rezgésszám-előválasztás |  | ●
Alapjárati fordulatszám n₀A) | perc−1 | 6000–10000
Üresjárati rezgésszámA) | perc−1 | 12000–20000
Rezgéskörátmérő | mm | 2,5
Csiszolótányér-átmérő | mm | 125
SúlyB) | kg | 1,3–2,3
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0…+35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | −15…+50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a GBA 18V 4.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  a felhasznált akkumulátortól függően

C)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.