# 기계 시동

##

- 손잡이에서 손을 떼지 않고 전원 스위치를 작동할 수 있는지 확인하십시오.

전동공구의 전원을 켜려면 전원 스위치 (1) 를 누르십시오.

전동공구의 전원을 끄려면 전원 스위치 (1) 를 다시 누르십시오.

##

기기가 작동 중에도 진동수 선택 섬휠 (2) 로 필요한 진동수를 선택할 수 있습니다.

1–2 | 낮은 속도
3–4 | 중간 속도
5–6 | 높은 속도

필요한 진동수는 작업하려는 소재와 작업 조건에 따라 달라지므로 직접 시험을 통해 결정할 수 있습니다.

정속도 전자장치가 공회전 시 및 부하 시 진동수를 거의 일정하게 유지하여 균일한 작업 성능을 보장합니다.

느린 속도로 장시간 연속 작업을 했을 경우 전동공구를 식히기 위해 약 3분간 무부하 상태의 최고 속도로 작동하여 주십시오.

##

| 작업/소재 | 샌딩용품 | 회전속도 단계
--- | --- | --- | ---
벗겨내기 | 오래된 페인트 및 광택제 벗겨내기 목재 샌딩 | P60–P100 | 4–6
열가소성 플라스틱 샌딩 | P60–P100 | 1–3
중간 샌딩 | 광택 작업 전 목재 및 베니어 샌딩 목재 부품 모서리 다듬기 부식 처리 전 목재 표면 마무리 광택 작업 | P120–P180 | 4–6
광택 중간 샌딩 및 광택 작업 전 샌딩 작업 모서리에서 광택 중간 샌딩 | P220–P280 | 1–3
미세 샌딩 | 목재 샌딩 경목 및 베니어 모서리 샌딩 작업 | P150–P180 | 4–6
부식 처리된 표면 및 모서리에 광택 샌딩 | P240–P320 | 1–3