# การเปลี่ยนจานรองขัด (ดูภาพประกอบ B)

หมายเหตุ: ต้องเปลี่ยนจานรองขัด (5) ที่ชำรุดโดยทันที

ดึง‌กระดาษ‌ทราย‌ออก ไขสกรูทั้ง 4 ตัว (9) ออกจนสุด (โดยใช้ไขควง T20) แล้วถอดจานรองขัด (5) ออก ติดตั้งจานรองขัด (5) แผ่นใหม่ และขันสกรูกลับเข้าให้แน่น

หมายเหตุ: เมื่อประกอบจานรองขัดเข้า ดูให้มั่นใจว่าฟันเกี่ยวของตัวขับเคลื่อนได้ขบเข้าในช่องเปิดของจานรองขัด

หมายเหตุ: หากฐานจานรองขัดชำรุด (10) ต้องส่งเครื่องให้ศูนย์บริการหลังการขายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า Bosch ที่ได้รับมอบหมาย ทำการเปลี่ยนให้เท่านั้น