# Colocação em ‌funcionamento

##

- Certifique-se de que consegue acionar o interruptor de ligar/desligar sem ter de soltar o punho.

Para ligar a ferramenta elétrica, prima o interruptor de ligar/desligar (1).

Para desligar a ferramenta elétrica, prima novamente o interruptor de ligar/desligar (1).

##

Com a roda da pré-seleção do número de oscilações (2) pode pré-selecionar o n.º de oscilações necessário mesmo durante o funcionamento.

1−2 | reduzido número de oscilações
3−4 | médio número de oscilações
5−6 | alto número de oscilações

O n.º de oscilações necessário depende do material e das condições de trabalho e pode ser determinado por tentativas.

A Constant-Electronic mantém o número de oscilações em vazio e sob carga quase constante e assegura um rendimento de trabalho uniforme.

Após um longo período de tempo a trabalhar com um n.º de oscilações reduzido, deve deixar a ferramenta elétrica a funcionar aprox. 3 minutos com o n.º de oscilações máximo em vazio para a arrefecer.

##

| Aplicação/material | Abrasivo | Nível de rotações
--- | --- | --- | ---
Remoção | Remoção de tintas e vernizes antigos Lixar madeira | P60–P100 | 4–6
Lixar plásticos termoplásticos | P60–P100 | 1–3
Preparação | Lixar madeira e folheado antes de aplicar verniz Lixar arestas em peças de madeira Alisar a superfície de madeira antes da decapagem | P120–P180 | 4–6
Lixamento intermédio de verniz e lixamento de primário Lixamento intermédio de verniz em cantos | P220–P280 | 1–3
Acabamento | Lixar madeira Lixar arestas de madeira maciça e folheado | P150–P180 | 4–6
Lixamento de verniz em áreas e arestas decapadas | P240–P320 | 1–3