# Пускане в експлоатация

##

- Уверете се, че можете да задействате пусковия прекъсвач без пускане на дръжката.

За включване на електроинструмента натис‌нете пусковия прекъсвач (1).

За изключване на електроинструмента натис‌нете пусковия прекъсвач (1).

##

С помощта на потенциометъра (2) можете да изменяте честотата на вибрациите също и по време на работа.

1–2 | ниска честота на вибрации
3–4 | средна честота на вибрации
5–6 | висока честота на вибрации

Оптималната честота на вибрациите зависи от обработвания материал и работните условия и се определя най-точно чрез изпробване.

Модулът за електронно управление поддържа честотата на вибрации на празен ход и под натоварване практически постоянна, с което запазва производителността постоянна.

След продължителна работа с ниска честота на вибрациите трябва да охладите електроинстру‌мента, като го оставите да работи на празен ход прибл. 3 минути с максимална честота на вибрациите.

##

| Приложение/материал | Шлифовъчно средство | Степен на скоростта на въртене
--- | --- | --- | ---
Отшлифоване | Отшлифоване на стари бои и лакове Шлифоване на дърво | P60–P100 | 4–6
Шлифоване на термопластични пластмаси | P60–P100 | 1–3
Междинно шлифоване | Шлифоване на дърво и фурнир преди лакиране Чупене на ръбове по дървени елементи Заглаждане на дървена повърхност преди байцване | P120–P180 | 4–6
Междинно шлифоване на лак и шлайфане на долен слой лак Междинно шлифоване на ръбове на лакови покрития | P220–P280 | 1–3
Фино шлифоване | Шлифоване на дърво Шлифоване на ръбове с плътна дървесина и фурнир | P150–P180 | 4–6
Шлифоване на лак върху байцвани повърхности и ръбове | P240–P320 | 1–3