# Puštanje u rad

##

- Provjerite možete li pritisnuti prekidač za uključivanje/isključivanje bez otpuštanja ručke.

Za uključivanje električnog alata pritisnite prekidač za uključi‌vanje/isključivanje (1).

Za isključivanje električnog alata ponovno pritisnite prekidač za uključi‌vanje/isključivanje (1).

##

Kotačićem za prethodno biranje broja oscilacija (2) možete i tijekom rada prethodno odabrati potreban broj oscilacija.

1–2 | manji broj oscilacija
3–4 | srednji broj oscilacija
5–6 | veliki broj oscilacija

Potreban broj oscilacija ovisi o materijalu i radnim uvjetima te se može odrediti praktičnim pokusom.

Konstantna elektronika održava broj oscilacija u praznom hodu i pri opterećenju gotovo konstantnim i time jamči jednolični radni učinak.

Nakon duljeg rada s manjim brojem oscilacija, električni alat trebate ostaviti da u svrhu hlađenja radi cca. 3 minute pri maks. broju oscilacija u praznom hodu.

##

| Primjena/materijal | Brusno sredstvo | Stupanj broja okretaja
--- | --- | --- | ---
Brušenje | Skidanje stare boje i laka brušenjem Brušenje drveta | P60–P100 | 4–6
Brušenje termoplastičnih materijala | P60–P100 | 1–3
Međubrušenje | Brušenje drveta i furnira prije lakiranja Skidanje rubova na drvenim dijelovima Zaglađivanje drvene površine prije bajcanja | P120–P180 | 4–6
Međubrušenje lakiranih površina i brušenje predlaka Međubrušenje lakiranih površina na rubovima | P220–P280 | 1–3
Fino brušenje | Brušenje drveta Brušenje rubova punog drva i furnira | P150–P180 | 4–6
Brušenje laka na bajcanim površinama i rubovima | P240–P320 | 1–3