# Substituir disco de lixar (ver figura A)

Para remover a folha de lixa (8) pegue pela parte lateral e retire-a do disco de lixa (5).

Remova sujeira e poeira do disco de lixa (5), p. ex. com um pincel antes de colocar a nova folha de lixa.

A superfície do disco de lixa (5) é feitade um tecido autoaderente para que você possa fixar rápida e facilmente as folhas de lixa com fixação autoaderente.

Pressione a folha de lixa (8) firmemente na parte inferior do disco de lixa (5).

Para garantir uma aspiração ideal de poeira, verifique se os orifícios na folha de lixa (8) correspondem aos orifícios no disco de lixa (5).

Para aumentar a vida útil do prato de lixar, especialmente na utilização do abrasivo de rede (p. ex. Bosch M480), pode aplicar o Pad Saver (acessório) entre o prato de lixar e o abrasivo.