# Tehnični podatki

Ekscentrični brusilnik |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Nazivna napetost | V | 18
Izbira števila nihajev |  | ●
Število vrtljajev v prostem teku n₀A) | min−1 | 6000–10000
Število nihajev v prostem tekuA) | min−1 | 12000–20000
Premer nihajnega kroga | mm | 2,5
Premer brusilne plošče | mm | 125
TežaB) | kg | 1,3–2,3
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | −15 … +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 4.0Ah.

B)

  odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.