# Techniniai duomenys

Ekscentrinis šlifuoklis |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
Nominalioji įtampa | V | 18
Švytavimo judesių skaičiaus iš ankstinis nustatymas |  | ●
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n₀A) | min–1 | 6000–10000
Tuščiosios eigos švytavimo judesių skaičiusA) | min–1 | 12000–20000
Švytavimo skersmuo | mm | 2,5
Šlifavimo lėkštelės skersmuo | mm | 125
SvorisB) | kg | 1,3–2,3
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | −15 … +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 18V 4.0Ah.

B)

  priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.