# 技術性數據

偏心研磨機 |  | GEX 185‑LI
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 CA5 0..‎‎‎‎
額定電壓 | V | 18
設定振盪次數 |  | ●
無負載轉數 n₀A) | 次／分 | 6000–10000
無負載振盪次數A) | min−1 | 12000–20000
振盪繞圈直徑 | mm | 2.5
磨盤直徑 | mm | 125
重量B) | kg | 1.3–2.3
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –15 … +50
建議使用的充電電池 |  | GBA 18V… ProCORE18V…
建議使用的充電器 |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 4.0Ah 時測得。

B)

  視所使用的充電蓄電池而定

C)

  溫度 <0 °C 時，性能受限

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。