# 操作機器

- 請注意電源電壓！電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。標示為 230 V 的電動工具亦可接上 220 V 電源。

如果把電動工具連接在行動發電裝置上（例如發電機），由於上述裝置的備用功率不足，而且也沒有適當的電壓調節機制（例如未配備起動電流放大器），可能在啟動機器時發生功率不足或其他不尋常的反應。

操作機器時必須把機器連接在合適的供電裝置上，並且要使用正確的電壓和電力頻率。

## 啟動／關閉

(GWS 12-125 P)

若要讓電動工具運轉，請將解鎖桿 (31) 向前推，然後將起停開關 (3) 向上按。

放開起停開關 (3)，即可讓電動工具停止運轉。

- 開機前，先檢查是否已經正確地安裝好磨具，觀察磨具轉動時會不會產生磨擦，並且要進行至少1分鐘的無負載試機。切勿使用損壞、變形或轉動時會震動的磨具。損壞的磨具可能斷裂並造成人員受傷。

## 啟動／關閉

(GWS 12-125 S)

若要讓電動工具開始運轉，請將起停開關 (32) 往前推。

若要鎖定起停開關 (32) 的位置，請按壓起停開關 (32) 前端，直到其卡止。

若要闗閉電動工具，請直接放開起停開關 (32) 即可，或者當它處於卡止狀態時，請短按一下起停開關 (32) 後端並隨即放開。

- 開機前，先檢查是否已經正確地安裝好磨具，觀察磨具轉動時會不會產生磨擦，並且要進行至少1分鐘的無負載試機。切勿使用損壞、變形或轉動時會震動的磨具。損壞的磨具可能斷裂並造成人員受傷。