# Parazgjedhja e shpejtësisë së rrotullimit

## (GWS 12-125 S)

Me rrotën rregulluese për parazgjedhjen e numrit të rrotullimeve (33) ju mund të zgjidhni gjithashtu paraprakisht shpejtësinë e kërkuar gjatë funksionimit. Informacioni i dhënë në tabelën e mëposhtme jep vlerat e rekomanduara.

Material | Përdorimi | Vegla që përdoret | Rrotë rregulluese pozicioni
--- | --- | --- | ---
Metal | Heqja e bojës | Letër smeril | 2–3
Metal | Pastrim me furçë, heqje ndryshku | Furçë kupë, letër smeril | 3
Çelik inox | Smerilimi | Disk smerilimi/disk me fibra | 4–6
Metal | Bluarje nivelimi | Rrota bluarëse | 6
Metal | Ndarja | Disk prerës | 6
Gur | Ndarja | Disk prerës diamant | 6

Vlerat e specifikuara të nivelit të shpejtësisë janë vlera udhëzuese.

- Shpejtësia nominale e aksesorit duhet të jetë të paktën e barabartë me shpejtësinë maksimale të shënuar te mjeti me korrent. Nëse aksesorët punojnë më shpejt se shpejtësia e tyre nominale mund të thyhen dhe të fluturojnë tutje.

Niveli i parazgjedhjes së shpejtësisë | GWS 12-125 S [min-1]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11000

Vlerat e specifikuara të nivelit të shpejtësisë janë vlera udhëzuese.