# Pöörlemiskiiruse eelvalik

## (GWS 12-125 S)

Pöörlemiskiiruse eelvaliku seaderattaga (33) saate valida vajaliku pöörlemiskiiruse ka töö ajal. Järgnevas tabelis toodud andmed on soovitus‌likud.

Materjal | Kasutamine | Vahetatav tööriist | Seaderatta asend
--- | --- | --- | ---
Metall | Värvi eemaldamine | Lihvpaber | 2–3
Metall | Harjamine, rooste eemaldamine | Kausshari, lihvpaber | 3
Vääristeras | Lihvimine | Lihvketas/fiiberketas | 4–6
Metall | Jämelihvimine | Lihvketas | 6
Metall | Lõikamine | Lõikeketas | 6
Kivi | Lõikamine | Teemantlõikeketas | 6

Toodud pöörlemiskiiruse astmete väärtused on ligikaudsed.

- Veenduge, et tarvikule märgitud pöörlemiskiirus sama või suurem kui tööriista pöörlemiskiirus. Tarvikud, mis pöörlevad lubatust kiiremini, võivad puruneda ja tükkidena laiali paiskuda.

Pöörlemiskiiruse eelvalikuaste | GWS 12-125 S [min–1]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11000

Toodud pöörlemiskiirusastmete väärtused on ligikaudsed.