# Бързообтяжна гайка

За лесна смяна на инструмента за шлифоване без използване на други инструменти можете вместо обтяжната гайка (17) да използвате бързообтяжна гайка (18).

- Бързообтяжната гайка (18) може да се използва само за шлифовъчни или режещи дискове.

Използвайте само бързообтяжна гайка в безукорно състояние (18).

Внимавайте при завинтването надписаната страна на бързообтяжната гайка (18) дa не сочи към страната за шлифоване; стрелата трябва да сочи към индексната маркировка (34).

Натиснете бутона за фиксиране на вала (2), за да фиксирате вала за шлифоване. За да затегнете бързообтяжната гайка, завъртете диска за шлифоване силно по посока на часовника.

Правилно затегната и изправна гайка за бързо затягане можете да развиете чрез завъртане на пръстена обратно на часовниковата стрелка. В никакъв случай не опитвайте да развивате с клещи блокирана гайка, за целта използвайте ключ с два отвора. Използвайте ключа с два отвора както е показано на фигурата.