# Műszaki adatok

Sarokcsiszoló |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 1200 | 1200
Leadott teljesítmény | W | 630 | 630
Névleges üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 11000 | 11000
Fordulatszám-beállítási tartomány | perc-1 | – | 2800−11000
Max. csiszolótárcsa-átmérő/gumi csiszolótányér átmérő | mm | 125 | 125
A csiszolótengely menete |  | M 14 | M 14
A csiszolótengely menet max. hossza | mm | 22 | 22
Újraindulás elleni védelem |  | ● | ●
Lágyindítás |  | ● | ●
Konstanselektronika |  | ● | ●
Visszarúgás elleni kikapcsolás |  | ● | ●
Fordulatszám-előválasztás |  | – | ●
SúlyB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Érintésvédelmi osztály |  | / II | / II

A)

  Méretezési üresjárati fordulatszám az EN IEC 62841-2-3 szerint a hozzáillő betétszerszámok kiválasztásához. A tényleges üresjárati fordulatszám biztonsági meggondolásokból és a gyártási tűrések következtében is alacsonyabb.

B)

  Az alkalmazásra kerülő védőbúrától ((8), (7), (9)) és az alkalmazásra kerülő pótfogantyútól ((5), (4)) függően

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.