# Đai ốc khóa nhanh

Để thay dụng cụ mài một cách nhanh chóng mà không cần sử dụng các dụng cụ khác bạn có thể sử dụng đai ốc khóa nhanh thay vì đai ốc chặn (17) (18).

- Chỉ được sử dụng đai ốc khóa nhanh (18) cho đĩa mài hoặc đĩa cắt.

Chỉ sử dụng đai ốc khóa nhanh không bị hư hại và không lỗi (18).

Khi vặn vít hãy đảm bảo rằng phía dán nhãn của đai ốc khóa nhanh (18) không hướng về phía đĩa mài; mũi tên phải chỉ về nơi có dấu ký hiệu (34).

Khóa trục máy mài bằng nút khóa trục máy (2). Để siết chặt đai ốc khóa nhanh, xoay thật chặt dĩa mài theo chiều đồng hồ.

Một đai ốc khóa nhanh không bị hư hỏng, được vặn chặt đúng cách, có thể dùng tay để vặn lỏng ra bằng cách vặn vòng vân khía ngược chiều kim đồng hồ. Không bao giờ được tháo đai ốc khóa nhanh ra bằng kìm, mà hãy dùng chìa vặn hai chấu. Tra chìa vặn hai chấu vào như trong hình minh họa.