# Dados técnicos

Rebarbadora |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Potência nominal absorvida | W | 1200 | 1200
Potência útil | W | 630 | 630
Número de rotações em vazio nominalA) | r.p.m. | 11000 | 11000
Ajuste do número de rotações | r.p.m. | − | 2800−11000
Diâmetro máx. dos discos de rebarbar/diâmetro do prato de lixar em borracha | mm | 125 | 125
Rosca do veio de trabalho |  | M 14 | M 14
Comprimento máx. da rosca do veio de trabalho | mm | 22 | 22
Proteção contra rearranque involuntário |  | ● | ●
Arranque suave |  | ● | ●
Sistema de eletrónica constante (Constant Electronic) |  | ● | ●
Desativação de contragolpe |  | ● | ●
Pré-seleção da velocidade de rotação |  | − | ●
PesoB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Classe de proteção |  | / II | / II

A)

  Número de rotações em vazio nominal segundo a norma EN IEC 62841-2-3 para a seleção das ferramentas de trabalho adequadas. O número de rotações em vazio real é mais baixo por motivos de segurança e devido às tolerâncias de fabrico.

B)

  Dependendo da tampa de proteção utilizada ((8), (7), (9)) e do punho adicional utilizado ((5), (4))

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.