# Tehnički podaci

Ugaona brusilica |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Nominalna ulazna snaga | W | 1200 | 1200
Izlazna snaga | W | 630 | 630
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 11000 | 11000
Opseg podešavanja broja obrtaja | min-1 | − | 2800−11000
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira | mm | 125 | 125
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 22 | 22
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | ●
Lagani start |  | ● | ●
Konstantna elektronika |  | ● | ●
Povratno isključivanje |  | ● | ●
Izbor broja obrtaja |  | − | ●
TežinaB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Klasa zaštite |  | / II | / II

A)

  Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu je iz sigurnosnih razloga i usled tolerancije tokom proizvodnje manji.

B)

  u zavisnosti od zaštitne haube koju koristite ((8), (7), (9)) i dodatne drške koju koristite ((5), (4))

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.