# Avviamento dolce

L’avviamento dolce elettronico limita la coppia all’accensione e consente un avvio graduale dell’elettroutensile.

Avvertenza: se l’elettroutensile, subito dopo l’accensione, funziona al massimo numero di giri, è presente un’avaria del sistema di avviamento dolce e della protezione contro il riavvio accidentale. In tale caso, l’elettroutensile deve essere inviato immediatamente al Servizio Assistenza Clienti. Per gli indirizzi, vedere il paragrafo «Servizio di assistenza e consulenza tecnica».