# Технические данные

Угловая шлифовальная машина |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Ном. потребляемая мощность | Вт | 1200 | 1200
Выходная мощность | Вт | 630 | 630
Номинальное число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 11000 | 11000
Диапазон настройки частоты оборотов | об/мин | − | 2800−11000
Макс. диаметр шлифовального круга/резиновой опорной тарелки | мм | 125 | 125
Резьба шлифовального шпинделя |  | M 14 | M 14
Макс. длина резьбы шлифовального шпинделя | мм | 22 | 22
Защита от непреднамеренного включения |  | ● | ●
Плавный пуск |  | ● | ●
Электроника постоянства |  | ● | ●
Система выключения при обратном ударе |  | ● | ●
Выбор числа оборотов |  | − | ●
МассаB) | кг | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Класс защиты |  | / II | / II

A)

  Номинальное число оборотов холостого хода по EN IEC 62841-2-3 для выбора подходящей оснастки. Фактическое число оборотов холостого хода из соображений безопасности и из-за производственных допусков ниже.

B)

  в зависимости от используемого защитного кожуха ((8), (7), (9)) и дополнительной рукоятки ((5), (4))

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.