# Reduktora galvas pagriešana (skatiet attēlu E)

- Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.

Pārnesuma galvu var pagriezt un nostiprināt stāvoklī ik pa 90°. Atsevišķiem darbiem var izvēlēties izdevīgāku ieslēdzēja/izslēdzēja novietojumu, piemēram, ja instrumentu lieto kreilis.

Pilnība izskrūvējiet 4 skrūves (➊). Uzmanīgi pagrieziet pārnesuma galvu vēlamajā stāvoklī, nenoņemot to no elektroinstrumenta korpusa (➋). No jauna ieskrūvējiet un pievelciet 4 skrūves (➌).