# Ставање во употреба

- Внимавајте на електричниот напон! Напонот на изворот на струја мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на електричниот алат. Електричните алати означени со 230 V исто така може да се користат и на 220 V.

При работа на електричниот алат со мобилни произведувачи на струја (генератори), кои не располагаат со доволно резерви на јачина, одн. не располагаат со соодветна регулација на јачина, може да дојде до губење на јачината или нетипично однесување при вклучување.

Ве молиме внимавајте на погодноста на производителот на струја, особено во поглед на мрежниот напон и фреквенција.

## Вклучување/исклучување

(GWS 12-125 P)

За ставање во употреба на електричниот алат, најпрво притиснете ја нанапред рачката за ослободување (31) и потоа притиснете го нагоре прекинувачот за вклучување/исклучување (3).

За да го исклучите, електричниот алат, отпуштете го прекинувачот за вклучување/исклучување (3).

- Пред употребата проверете ги алатите за брусење. Алатот за брусење мора да биде монтиран беспрекорно и да може слободно да се врти. Направете проба од најмалку 1 минута без оптоварување. Не користете оштетени, нетркалезни или алати за брусење што вибрираат. Оштетените алати за брусење може да пукнат и да предизвикаат повреди.

## Вклучување/исклучување

(GWS 12-125 S)

За ставање во употреба на електричниот алат, лизнете го прекинувачот за вклучување/исклучување (32) нанапред.

За фиксирање на прекинувачот за вклучување/исклучување (32) притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (32) нанапред надолу додека не се вклопи.

За да го исклучите, електричниот алат, ослободете го прекинувачот за вклучување/исклучување (32) одн. доколку тој е блокиран, кратко притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (32) наназад надолу и потоа отпуштете го.

- Пред употребата проверете ги алатите за брусење. Алатот за брусење мора да биде монтиран беспрекорно и да може слободно да се врти. Направете проба од најмалку 1 минута без оптоварување. Не користете оштетени, нетркалезни или алати за брусење што вибрираат. Оштетените алати за брусење може да пукнат и да предизвикаат повреди.