# Okretanje glave prenosnika (videti sliku E)

- Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.

Možete okretati glavu prenosnika u koracima od 90°. Na taj način možete prekidač za uključivanje/isključivanje za posebne slučajeve u radu dovesti u povoljniju poziciju rukovanje, na primer za levoruke.

Skroz odvrnite 4 zavrtnja (➊). Zakrenite glavu prenosnika pažljivo i bez skidanja sa kućišta u nov položaj (➋). Ponovo pritegnite 4 zavrtnja (➌).