# 安裝防護裝置

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

提示：如果砂輪於操作期間斷裂，或是防護罩上／電動工具上的支承構造發生受損情形，請務必儘快將電動工具送交顧客服務處修理，服務處地址請參照「顧客服務處和顧客咨詢中心」。

##

請將防護罩 (7) 放置到電動工具上的支座，防護罩的對位凸件應對準支座。同時按壓解扣桿 (1) 不要放開。
將防護罩 (7) 推至軸頸上，使防護罩的凸緣剛好位於電動工具的法蘭上，然後旋轉防護罩，直到清楚聽見卡上的聲音。
請依據工作程序的需求，適當調整防護罩 (7) 的位置。其做法是：將解扣桿 (1) 往上推，並將防護罩 (7) 轉至所需位置。

- 調整成防護罩 (7) 時：解扣桿 (1) 的兩個凸點一律要卡進防護罩上的對應凹處 (7) 。

- 防護罩 (7) 應設置在能夠阻擋火花噴向操作人員的位置。

- 在配件的旋轉方向上，防護罩 (7) 僅能在按壓解扣桿 (1) 的狀態下 才能旋轉！否則絕對不可繼續使用電動工具，而且必須送交顧客服務處。

提示：防護罩 (7) 上的對位凹凸設計可確保您所安裝的是與該電動工具相配的防護罩。

##

若要搭配硬金屬杯形磨盤 (11) 對顏料、烤漆和塑膠進行產生少量粉塵的打磨作業，便可使用吸塵罩 (6)。吸塵罩 (6) 不適合用於加工金屬。

吸塵罩 (6) 可與合適的博世吸塵器連接。為此，請將吸塵軟管用吸塵轉接頭插入吸塵罩上提供的固定接口中。

##

- 切割時請務必將切割專用防護罩 (8) 或研磨專用防護罩 (7) 搭配切割專用護蓋一起使用(9)。

- 在石材上進行切割時，必須安裝合適的吸塵裝置。

切割專用防護罩 (8) 的安裝方式與研磨專用防護罩 (7) 相同。

### 切割專用金屬護蓋

將切割專用金屬護蓋 (9) 安裝到研磨專用防護罩 (7) 上（請參考圖 A）：將固定架轉回（➊）。將護蓋 (9) 套到研磨專用防護罩 (7) 上（➋）。將固定架再次壓緊到防護罩 (7)（➌）上。
若要拆卸（請參考圖 B），請按下固定架上之按鈕（➊）並將其轉回（➋）。將護蓋 (9) 從防護罩 (7) 上拔下（➌）。

### 切割專用塑膠護蓋

將切割專用塑膠護蓋 (9) 套在研磨專用防護罩 (7) 上（請參考圖 C）。護蓋扣在防護罩上時，能聽見卡合聲且清楚可見 (9) (7)。
若要拆卸（請參考圖 D），請解鎖防護罩 (7) （➊），左側或右側的護蓋 (9) 並取下護蓋（➋）。

##

具有引導板設計的切割專用吸塵罩 (30) 其安裝方式與研磨專用防護罩相同。

透過將輔助手柄 (5)／(4) 穿過吸塵罩上的卡箍固定到傳動裝置外殼上，電動工具即可牢固地連接至吸塵罩。具有引導板設計的吸塵罩 (30) 可與合適的博世吸塵器連接。為此，請將吸塵軟管用吸塵轉接頭插入吸塵罩上提供的固定接口中。

提示：吸塵過程中吸塵軟管和配件中的灰塵所引起的摩擦會產生靜電荷，可能令使用者感受到靜電釋放（取決環境因素和其生理狀態）。博世通常建議使用抗靜電的吸塵軟管（配件）以吸除灰塵和乾燥材料。

##

- 若要搭配橡膠磨盤 (23) 或搭配杯形鋼絲刷／碗形鋼絲刷／鑽石開孔鑽頭進行作業，一律要安裝護手板 (22)。

請利用輔助手柄 (5)／(4) 固定護手板 (22)。

##

視作業方式將輔助手柄 (5)／(4) 旋到機頭的右側或左側。

- 操作電動工具時務必使用輔助手柄 (5)／(4)。

- 若輔助手柄 (5)／(4) 已受損，請勿繼續使用電動工具。切勿對輔助手柄 (5)／(4) 進行任何變造。

具備減震功能的輔助手柄 (4) 不僅能夠降低工作時的震動，更可以提高操作機器的舒適性和確保工作安全。