# مشخصات فنی

سنگ فرز |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
توان ورودی نامی | W | 1200 | 1200
توان خروجی | W | 630 | 630
اندازه گیری سرعت در حالت آزادA) | min-1 | 11000 | 11000
محدوده تنظیم سرعت | min-1 | − | 2800−11000
حداکثر قطر صفحه ساب/قطر صفحه سنباده لاستیکی | mm | 125 | 125
رزوه محور سایش |  | M 14 | M 14
حداکثر طول رزوه محور سایش | mm | 22 | 22
محافظ استارت مجدد |  | ● | ●
استارت آهسته |  | ● | ●
تثبیت کننده الکترونیکی |  | ● | ●
متوقف کننده ضربه زن |  | ● | ●
انتخاب سرعت |  | − | ●
وزنB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
کلاس ایمنی |  | / II | / II

A)

  اندازه گیری سرعت در حالت آزاد بر اساس استاندارد ‎EN IEC 62841-2-3‎ جهت انتخاب ابزارهای مورد استفاده مناسب. سرعت واقعی در حالت آزاد به دلایل ایمنی و تلورانس های تولید، کمتر است.

B)

  بسته به قاب محافظ ((8)، (7)، (9)) و دسته کمکی مورد استفاده ((5)، (4))

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.