# Tehnilised andmed

Nurklihvmasin |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Nimisisendvõimsus | W | 1200 | 1200
Väljundvõimsus | W | 630 | 630
Arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min-1 | 11000 | 11000
Pöörlemiskiiruse seadevahemik | min-1 | – | 2800−11000
Lihvketta max läbimõõt/kummist lihvketta läbimõõt | mm | 125 | 125
Lihvspindli keere |  | M 14 | M 14
Lihvspindli keerme max pikkus | mm | 22 | 22
Taaskäivitumiskaitse |  | ● | ●
Sujuv käivitus |  | ● | ●
Püsielektroonika |  | ● | ●
Väljalülitumine tagasilöögi korral |  | ● | ●
Pöörlemiskiiruse eelvalik |  | – | ●
KaalB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Kaitseklass |  | / II | / II

A)

  Normile EN IEC 62841-2-3 vastav arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirus sobiva vahetatava tööriista valimiseks. Tegelik tühikäigu-pöörlemiskiirus on ohutuspõhjustel ja valmistamistolerantsidest tingitult madalam.

B)

  olenevalt kasutatavast kaitsekattest ((8), (7), (9)) ja kasutatavast lisakäepidemest ((5), (4))

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.