# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

- ให้สังเกต‌แรงดัน‌ไฟฟ้า! แรงดัน‌ไฟฟ้า‌จาก‌แหล่ง‌จ่าย‌ไฟฟ้า‌ต้อง‌มี‌ค่า‌ตรงกับ‌ค่า‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่‌ระบุ‌ไว้‌บน‌เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าที่มีเครื่องหมาย 230 โวลท์ สามารถใช้งานกับ 220 โวลท์ ได้ด้วย

หาก‌ใช้‌เครื่อง‌ทำงาน‌ด้วย‌พลังงาน‌จาก‌เครื่อง‌กำเนิด‌ไฟฟ้า‌เคลื่อนที่‌ที่‌ไม่มี‌กำลัง‌ไฟฟ้า‌สำรอง‌เพียงพอ หรือ‌ไม่มี‌ระบบ‌ควบคุม‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่‌เหมาะสม‌ที่‌สามารถ‌เพิ่ม‌กำลัง‌กระแส‌ไฟฟ้า‌ขณะ‌สตาร์ท ดังนั้น‌เมื่อ‌เปิด‌เครื่อง‌ทำงาน เครื่อง‌จะ‌ทำงาน‌ได้‌ไม่‌เต็ม‌สมรรถภาพ หรือ‌เกิด‌อาการ‌ผิดปกติ

กรุณา‌สังเกต‌ความ‌เหมาะสม‌ของ‌เครื่อง‌กำเนิด‌ไฟฟ้า‌ที่‌ใช้อยู่ โดยเฉพาะ‌อย่างยิ่ง‌ใน‌เรื่อง‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌และ‌ความถี่‌ไฟฟ้า‌หลัก

## การเปิด/ปิดใช้งาน

(GWS 12-125 P)

เมื่อต้องการให้เครื่องมือไฟฟ้าเริ่มต้นทำงาน ให้ดันปลดล็อค (31) ไปทางด้านหน้า จากนั้นให้ดันสวิทช์เปิด-ปิด (3) ขึ้น

เมื่อต้องการปิดสวิทช์ เครื่องมือไฟฟ้าให้ปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (3)

- ตรวจสอบเครื่องมือขัดก่อนใช้งาน เครื่องมือขัดต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและสามารถหมุนได้อย่างอิสระ ทำการทดสอบวิ่งโดยเปิดเครื่องเดินตัวเปล่านานอย่างน้อย 1 นาที อย่าใช้เครื่องมือขัดที่ชำรุด เสียศูนย์ หรือสั่นตัว เครื่องมือขัดที่ชำรุดอาจระเบิดและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

## การเปิด-ปิดเครื่อง

(GWS 12-125 S)

เมื่อต้องการให้เครื่องมือไฟฟ้าเริ่มต้นทำงาน ให้ดันสวิทช์เปิด-ปิด (32) ไปข้างหน้า

เมื่อต้องการล็อคสวิทช์เปิด-ปิด (32) ให้กดสวิทช์เปิด-ปิด (32) ลงตรงส่วนหน้าจนเข้าล็อค

เมื่อต้องการปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า ให้ปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (32) หรือในกรณีที่สวิทช์ถูกล็อคอยู่ ให้กดตรงส่วนท้ายของสวิทช์เปิด-ปิด (32) หรือในกรณีที่สวิทช์ถูกล็อคอยู่ ให้กดตรงส่วนท้ายของสวิทช์เปิด-ปิด

- ตรวจสอบเครื่องมือขัดก่อนใช้งาน เครื่องมือขัดต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและสามารถหมุนได้อย่างอิสระ ทำการทดสอบวิ่งโดยเปิดเครื่องเดินตัวเปล่านานอย่างน้อย 1 นาที อย่าใช้เครื่องมือขัดที่ชำรุด เสียศูนย์ หรือสั่นตัว เครื่องมือขัดที่ชำรุดอาจระเบิดและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้