# Pengoperasian awal

- Perhatikan tegangan listrik! Tegangan sumber listrik harus sesuai dengan informasi yang tercantum pada label perkakas listrik. Perkakas listrik dengan daya sebesar 230 V seperti yang diindikasikan pada label juga dapat dioperasikan pada daya 220 V.

Pada penggunaan perkakas listrik dengan pembangkit listrik yang tidak tetap (generator), yang tidak mempunyai cadangan daya yang cukup atau tidak mempunyai pengatur tegangan dengan penambahan arus listrik pada awalan start yang sesuai, pada waktu perkakas listrik dihidupkan, daya dapat berkurang atau perkakas listrik tidak jalan seperti semestinya.

Perhatikanlah agar pembangkit listrik yang Anda gunakan adalah cocok, terutama dalam hal tegangan dan frekuensi jaringan.

## Menghidupkan/mematikan

(GWS 12-125 P)

Untuk pengoperasian awal perkakas listrik, geser tuas pembuka kunci (31) ke depan lalu tekan tombol on/off (3) ke atas.

Untuk mematikan perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (3).

- Periksa alat gerinda sebelum digunakan. Alat gerinda harus dipasang dengan benar dan dapat berputar dengan bebas. Lakukan uji coba minimal selama satu menit tanpa beban. Jangan menggunakan alat gerinda yang rusak, tidak bulat atau bergetar. Alat gerinda yang rusak dapat pecah dan menyebabkan cedera.

## Menyalakan/mematikan perkakas listrik

(GWS 12-125 S)

Untuk pengoperasian awal perkakas listrik, geser tombol on/off (32) ke depan.

Untuk mengunci tombol on/off (32), geser tombol on/off (32) ke depan hingga terkunci.

Untuk mematikan perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (32) atau jika terkunci, tekan singkat tombol on/off (32) belakang lalu lepaskan.

- Periksa alat gerinda sebelum digunakan. Alat gerinda harus dipasang dengan benar dan dapat berputar dengan bebas. Lakukan uji coba minimal selama satu menit tanpa beban. Jangan menggunakan alat gerinda yang rusak, tidak bulat atau bergetar. Alat gerinda yang rusak dapat pecah dan menyebabkan cedera.