# Predvoľba otáčok

## (GWS 12-125 S)

Nastavovacím kolieskom predvoľby otáčok (33) môžete nastaviť potrebné otáčky aj počas prevádzky. Údaje v nasledujúcej tabuľke sú odporúčanými hodnotami.

Materiál | Použitie | Pracovný nástroj | Poloha nastavovacieho kolieska
--- | --- | --- | ---
Kov | Odstraňovanie farby | Brúsny list | 2 – 3
Kov | Brúsenie kefou, odstraňovanie hrdze | Miskovitá kefa, brúsny papier | 3
Nehrdzavejúca oceľ | Brúsenie | Brúsny kotúč/fíbrový kotúč | 4 – 6
Kov | Obrusovanie nahrubo | Brúsny kotúč | 6
Kov | Rezanie | Rezací kotúč | 6
Kameň | Rezanie | Diamantový rezací kotúč | 6

Uvedené hodnoty stupňov otáčok sú orientačné.

- Menovité otáčky príslušenstva musia byť minimálne rovnaké ako maximálne otáčky vyznačené na elektrickom náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie, ako sú jeho menovité otáčky, sa môže zlomiť a rozletieť.

Stupeň predvoľby otáčok | GWS 12-125 S [ot/min]
--- | ---
1 | 2 800
2 | 3 900
3 | 5 200
4 | 6 500
5 | 8 100
6 | 11 000

Uvedené hodnoty stupňov otáčok sú orientačné.