# Preselezione del numero di giri

## (GWS 12-125 S)

L’apposita rotellina (33) consente di preselezionare il numero di giri desiderato anche durante il funzionamento. Le indicazioni riportate nella seguente tabella sono valori consigliati.

Materiale | Applicazione | Utensile accessorio | Posizione rotellina di regolazione
--- | --- | --- | ---
Metallo | Rimozione colore | Foglio abrasivo | 2–3
Metallo | Spazzolatura, rimozione della ruggine | Spazzola a tazza, foglio abrasivo | 3
Acciaio inox | Levigatura | Mola abrasiva/disco in fibra | 4−6
Metallo | Lavori di sgrossatura | Mola abrasiva | 6
Metallo | Taglio | Mola da taglio | 6
Pietra | Taglio | Mola da taglio diamantata | 6

I valori riportati per livelli del numero di giri sono indicativi.

- Il numero di giri nominale dell’accessorio dovrà essere almeno pari al numero di giri massimo riportato sull’elettroutensile. Se utilizzati ad un numero di giri superiore a quello nominale, gli accessori possono spezzarsi e proiettare parti.

Livello di preselezione del numero di giri | GWS 12-125 S [min-1]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11000

I valori riportati per livelli del numero di giri sono indicativi.