# 投入使用

- 注意电源电压！电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。标记为230伏电动工具用220伏的电压可以驱动。

如果把电动工具连接在行动的发电装置上（例如发电机），由於上述装置的备用功率不足，而且也没有合适的电压调节器（例如未配备起动电流加强装置），可能在开动机器时发生功率不足或其他不寻常的反应。

操作机器时必须把机器连接在合适的电源上，并且要使用正确的电压和电频率。

## 接通/关闭

(GWS 12-125 P)

如要运行电动工具，请将解锁杆(31)向前推，然后向上按压起停开关(3)。

如要关闭电动工具，请松开起停开关(3)。

- 使用前，请先检查磨具。必须正确安装磨具，使其可以自由转动。进行至少1分钟的无负载试机。 切勿使用损坏、变形或转动时会振动的磨具。损坏的磨具可能断裂并造成伤害。

## 接通/关闭

(GWS 12-125 S)

如要运行电动工具，请将起停开关(32)向前推。

如要锁定起停开关(32)，请向前按下起停开关(32)，直至卡止。

如要关闭电动工具，请松开起停开关(32)，或当起停开关卡止时短促向后按下起停开关(32)，然后松开。

- 使用前，请先检查磨具。必须正确安装磨具，使其可以自由转动。进行至少1分钟的无负载试机。 切勿使用损坏、变形或转动时会振动的磨具。损坏的磨具可能断裂并造成伤害。