# Rad

- Električni alat nemojte da opterećujete toliko da se zaustavi.

- Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.

- Oprez kod proreza u noseće zidove, pogledati odeljak „Napomene za statiku“.

- Zategnite radni komad, ukoliko nije fiksiran spostvenom težinom.

- Neka električni alat posle jakog preopterećenja radi u praznom hodu još nekoliko minuta kako bi se električni alat ohladio.

- Ne koristite električni alat sa stalkom za tocilo za prosecanje.

- Nemojte dodirivati brusne diskove i diskove za presecanje dok se ne ohlade. Prilikom rada diskovi postaju veoma vreli.

Uputstva za rad
Puštanje u rad