# Izbor broja obrtaja

## (GWS 12-125 S)

Pomoću točkića za podešavanje broja obrtaja (33) možete da izaberete potreban broj obrtaja i tokom rada. Podaci na sledećoj tabeli su preporučene vrednosti.

Radni materijal | Primena | Namenski alat | Pozicija točkića za podešavanje
--- | --- | --- | ---
Metal | Uklanjanje boje | Brusni list | 2–3
Metal | Četkanje, uklanjanje rđe | Lončasta četka, brusni list | 3
Nerđajući čelik | Brušenje | Brusni disk/fiber disk | 4−6
Metal | Grubo brušenje | Brusni disk | 6
Metal | Rezanje | Rezni disk | 6
Kamen | Rezanje | Dijamantski rezni disk | 6

Navedene vrednosti stepena broja obrtaja su orijentacione vrednosti.

- Nominalna brzina pribora mora biti barem jednaka maksimalnoj brzini označenoj na električnom alatu. Pribor koji radi pri brzini većoj od nominalne se može slomiti i razleteti okolo.

Stepen izbora broja obrtaja | GWS 12-125 S [min–1]
--- | ---
1 | 2800
2 | 3900
3 | 5200
4 | 6500
5 | 8100
6 | 11 000

Navedene vrednosti stepena broja obrtaja su orijentacione vrednosti.