# Tekniset tiedot

Kulmahiomakone |  | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 CA6 2..‎ | ‎3 601 CA6 0..‎
Nimellisottoteho | W | 1 200 | 1 200
Antoteho | W | 630 | 630
Nimellinen tyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 11 000 | 11 000
Kierrosluvun säätöalue | min-1 | − | 2 800−11 000
Hiomalaikan/kumisen hiomalautasen maksimihalkaisija | mm | 125 | 125
Hiomakaran kierre |  | M 14 | M 14
Hiomakaran maks. kierrepituus | mm | 22 | 22
Uudelleenkäynnistyssuoja |  | ● | ●
Pehmeä käynnistystoiminto |  | ● | ●
Vakioelektroniikka |  | ● | ●
Toiminnan pikapysäytys |  | ● | ●
Kierrosluvun valinta |  | − | ●
PainoB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4
Suojausluokka |  | / II | / II

A)

  Standardin EN IEC 62841-2-3 mukainen nimellinen tyhjäkäyntikierrosluku sopivien käyttötarvikkeiden valintaan. Turvallisuussyiden ja valmistustoleranssien takia todellinen tyhjäkäyntikierrosluku on sitä pienempi.

B)

  Riippuu käytettävästä suojuksesta ((8), (7), (9)) ja käytettävästä lisäkahvasta ((5), (4))

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.