# Vrtenje glave gonila (glejte sliko E)

- Pred začetkom kakršnih koli del na električ‌nem orodju izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Glavo gonila lahko vrtite v korakih po 90°. Tako lahko stikalo za vklop/izklop v posebnih primerih namestite v ugodnejši položaj za uporabo, npr. za levičarje.

Popolnoma odvijte vse 4 vijake (➊). Glavo gonila v novi položaj (➋) previdno nastavite tako, da je ne snamete z ohišja. Ponovno zategnite 4 vijake (➌).